## Automatikgetriebe #### Ölwechsel | 14-122 |

ZUR BEACHTUNG: Es dürfen keine Fremdkörper in das Getriebe gelangen. Das Fahrzeug fahren und so das Getriebe auf Betriebstemperatur bringen (Kühlerlüfter springt an). Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken und den Motor abstellen. Die Ablaßschraube (A) herausdrehen und das Automatikgetriebeöl (ATF) ablassen. |  | Die Ablaßschraube mit einer neuen Dichtscheibe (B) versehen und wieder einsetzen. Das Getriebe mit dem vorgeschriebenen Öl durch die Öffnung für den Ölmeßstab bis zur oberen Markierung am Ölmeßstab auffüllen. Stets Original-Honda-Automatikgetriebeöl (ATF) ATF-Z1 verwenden. Durch die Verwendung eines anderen Öls kann die Schaltpräzision beeinträchtigt werden. Automatikgetriebeöl-Füllmenge: 2,7 l bei Ölwechsel 6,0 l bei Überholung