## Antriebsleitung/Achse #### Zusammenbau der Antriebswelle (Fortsetzung) | 16-8 |

Radseitige Gelenkseite: Die Verzahnungen (A)mit Vinylband umwickeln, damit die Manschetten nicht beschädigt werden. Die neuen Ohrschellenbänder (B) und die radseitige Manschette anbringen, dann das Vinylband entfernen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die radseitige Manschette nicht beschädigt wird. Den neuen Anschlagring in die Antriebswellennut (A) einsetzen. |  | Die Antriebswelle (A) in das radseitige Gelenk (B) soweit einführen, bis der Anschlagring (C) das Gelenk fast berührt. Damit das radseitige Gelenk vollständig einrastet, die Antriebswelle mit dem Gelenk aus einer Höhe von ca. 10 cm auf eine harte Oberfläche fallenlassen. Keine Kraft mit dem Hammer ausüben, da die Antriebswelle beschädigt werden könnte.

a a a