## Kraftstoff- und Abgasanlage #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 11-27 |

Schema des EVAP-Systems

Das Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem EVAP begrenzt die Menge des in die Atmosphäre entweichenden Kraftstoffdampfs auf ein Minimum. Der Dampf aus dem Kraftstofftank wird vorübergehend im EVAP-Aktivkohlebehälter gesammelt, bis er zur Verbrennung in den Motor gesaugt werden kann.

- Der EVAP-Aktivkohlebehälter wird gespült, indem Frischluft durch ihn hindurchgezogen und in einen Kanal des Ansaugkrümmers geleitet wird.

  Der Spülunterdruck wird vom EVAP-Spülluft-Steuermagnetventil gesteuert, das bei Kühlmitteltemperaturen über 75 °C öffnet.

- Wenn der Dampfdruck im Kraftstofftank höher als der eingestellte Wert des EVAP-Zweiwege-Ventils ist, öffnet das Ventil und reguliert den Strom des Kraftstoffdampfs zum EVAP-Aktivkohlebehälter.

a a a