## Drehmomentwandlergehäuse #### Auswechseln von Hauptwellenlager und Öldichtung | 14-190 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Verstellbarer Lagerabziehersatz, 07JAC-PH80000 Treibdorn, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 62 x 68 mm, 07746-0010500 Treiberaufsatz, 72 x 75 mm, 07746-0010600 Hauptwellenlager und Öldichtung mit dem Spezialwerkzeug entfernen. Das neue Hauptwellenlager mit den Spezialwerkzeugen bis unten in das Gehäuse eintreiben. |  | Die neue Öldichtung mit den Spezialwerkzeugen bündig in das Getriebegehäuse einsetzen.