## Wartungsplan für harte Bedingungen #### (Modell KE, KG, KR, KS) | 3-6 |

Aufgelistet nach Strecke/Zeit

Wartungsintervall richtet sich nach angegebener Kilometerzahl oder angegebenen Monaten, je nachdem, was zuerst eintritt. | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Meilen x 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motoröl auswechseln | Alle 10.000 km oder 6 Monate
Ölfilter auswechseln | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Luftfiltereinsatz auswechseln | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Ventilspiel prüfen | Alle 40.000 km
Kraftstoffilter auswechseln |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Zündkerzen auswechseln | Alle 40.000 km
Zahnriemen auswechseln und Wasserpumpe überprüfen |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Antriebsriemen überprüfen und einstellen |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Leerlaufdrehzahl überprüfen |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Kühlmittel auswechseln | Zunächst nach 200.000 km oder 120 Monaten, danach alle 100.000 km oder 60 Monate
Getriebeöl auswechseln | Schaltgetriebe | Alle 60.000 km oder 48 Monate
Automatikgetriebe | Zunächst nach 60.000 km oder 48 Monaten, danach alle 40.000 km oder 24 Monate
Vorderrad- und Hinterradbremsen überprüfen | Alle 10.000 km oder 6 Monate
Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 36 Monate
Einstellung der Feststellbremse überprüfen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Klimaanlagenfilter auswechseln | Alle 30.000 km oder 12 Monate
Einstellung der Scheinwerfer überprüfen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Probefahrt (Geräusche, Fahrstabilität, Armaturentafelfunktionen) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Die folgenden Teile einer Sichtprüfung unterziehen:
Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten | Alle 10.000 km oder 6 Monate
Aufhängungsteile
Antriebswellenmanschetten
Bremsschläuche und -leitungen (einschließlich ABS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Alle Flüssigkeitsstände und Zustand der Flüssigkeit
Auspuffanlage
Kraftstoffleitungen und –anschlüsse
Reifenzustand

Den Wartungsplan für harte Bedingungen befolgen, wenn das Kundenfahrzeug vorwiegend unter einer oder mehreren der folgenden Bedingungen gefahren wird:

- Ständige Kurzstreckenfahrten unter 8 km oder, bei Frost, unter 16 km.
- Fahrten bei extrem warmer Witterung (über 35 °C).
- Übermäßiges Laufenlassen im Leerlauf oder lange Fahrten im Stop-and-Go-Verkehr.
- Fahrten mit Anhänger, Gepäckträger oder Fahrten in bergigen Gegenden.
- Fahrten auf schlammigen, staubigen oder mit Streusalz bestreuten Straßen.

a a a