## Motor #### Motor einbauen (Forts.) | 5-15 |

Stecker (A) des Motorsteuergeräts (ECM) anschließen, ebenso wie den Hauptkabelbaumstecker (B). LHD: RHD: Gaszug einbauen (siehe Seite 11-128), dann den Gaszug einstellen (siehe Seite 11-127). |  | Unterdruckschlauch (A) des Bremskraftverstärkers und den Schlauch des Aktivkohlefilters (EVAP) (B) anbringen. Kraftstoffzufuhrschlauch montieren (siehe Seite 11-121). Wählzug (A) und Schaltzug (B) mit Kunststoffscheiben (C), Scheiben (D) und neuen Splinten (E) anbauen. a a a