## Motorblock #### Schwungrad aus- und einbauen | 7-5 |

Spezialwerkzeuge Zahnkranzhalter, 07LAB-PV00100 Getriebe ausbauen (siehe Seite 13-5). Die acht Schrauben des Schwungrads herausschrauben, dann das Schwungrad vom Kurbelwellenflansch abziehen. Nach dem Einbau die Befestigungsschrauben kreuzweise anziehen. Die Zahnkranzzähne auf Abnutzung oder Beschädigung prüfen. Getriebe einbauen (siehe Seite 13-10). |  | a a a