## Schaltgetriebe #### Schalthebel-Baugruppe zerlegen/zusammenbauen | 13-22 |

HINWEIS:

- Vor dem Zusammenbau alle Bauteile in Lösungsmittel reinigen, trocknen und Schmiermittel auf sämtliche Auflageflächen auftragen.
- Wenn bereits 5 Minuten nach Auftrag von Flüssigdichtung vergangen sind, die Dichtung neu auftragen und das Schaltarmgehäuse zusammenbauen.

| SCHALTSPERRENNOCKE A ROLLE SCHALTARMABDECKUNG ENTLÜFTUNGSKAPPE Pfeil Richtung Fahrzeug-Vorderseite drehen und einbauen. STAUBSCHUTZKAPPE, Auswechseln WÄHLHEBEL Beim Einbau nicht die Staubschutzkappe beschädigen. STAUBABDECKUNG SCHALTHEBEL SCHEIBE DICHTRING, Auswechseln. 1./2. SCHALTFEDER VERRIEGELUNG SCHALTARM FEDERSCHEIBE, 8 mm SPEZIALSCHRAUBE, 8 mm 31 Nm MBS-RÜCKSTELLFEDER MBS-ARM 5. SCHALTFEDER ANSCHLAG SCHRAUBE, Auswechseln. Verstemmen RÜCKWÄRTSGANG-SCHALTSPERRENMAGNET Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70-K0234M) auf Dichtfläche auftragen. ENTLÜFTUNGSPLATTE

a a a