## Motorblock #### Auswechseln der Kolbenringe (Fortsetzung) | 7-10 |

Den oberen Ring (A) und zweiten Ring (B) wie dargestellt einsetzen. Die Herstellermarkierungen (C) müssen nach oben weisen. |  | Die Ringe in ihren Nuten drehen, um sicherzustellen, daß sie nicht festklemmen. Die Ringstöße wie gezeigt positionieren. Nach dem Einsetzen von neuen Ringen das Spiel zwischen Ring und Nut messen: Spiel des oberen Rings Motor D14Z6, D16V1: Sollwert (Neu): 0,035 - 0,060 mm Verschleißgrenze: 0,13 mm Motor D16V3: Sollwert (Neu): 0,030 - 0,055 mm Verschleißgrenze: 0,13 mm Spiel des zweiten Ringes Sollwert (Neu): 0,030 - 0,055 mm Verschleißgrenze: 0,13 mm

a a a