## Automatikgetriebe #### Auswechseln des Schaltzugs (Fortsetzung) | 14-146 |

Die Schaltzugabdeckungen (A) abnehmen, dann die Befestigungsschrauben des Schaltzughalters (B) entfernen. Die Sicherungsschraube zur Befestigung des Steuerhebels (C) entfernen, dann den Schaltzug (D) zusammen mit dem Steuerhebel von der Steuerwelle (E) entfernen. Den neuen Schaltzug durch das Loch in der Gummitülle einführen, dann die Schaltzugführungshalterung montieren. Überprüfen, ob das Getriebe an der Steuerwelle sich in Position befindet. Den Steuerhebel zusammen mit dem Schaltzug an der Steuerwelle montieren. Dabei den Schaltzug nicht zu stark knicken. Den Schaltzughalter mit den Schrauben am Getriebe sichern. Die Sicherungsschraube mit einer neuen Sicherungsscheibe (F) einsetzen, dann die Lasche an der Sicherungsscheibe umknicken und an den Schraubenkopf andrücken. Die Schaltzugabdeckungen anbringen. |  | Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Fahrbereichsanzeigeleuchte aufleuchtet. Gegebenenfalls den Schaltzug bis zum Anschlag eindrücken und dann loslassen. Den Schaltzug um 2 Stufen zurückziehen, so daß die Schaltposition . vorliegt. Die Zündung ausschalten. Einen 6,0mm-Stift (A) durch die Positionieröffnung (B) am Wählhebelhalterungssockel hindurch in die Positionieröffnung (C) an der Wählhebelbaugruppe einsetzen.