## Wellen und Kupplungen #### Auswechseln des Zusatzwellen-Getriebegehäusenadellagers | 14-204 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treibdorn, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 32 x 35 mm, 07746-0010100 Das Zusatzwellen-Getriebegehäuselager ausbauen (siehe Seite 14-177). Den Nadellageranschlag entfernen. Das Nadellager mit dem Spezialwerkzeug aus dem Getriebegehäuse ausbauen. |  | Das neue Nadellager mit den Spezialwerkzeugen und einer Presse in das Getriebegehäuse einsetzen. Das Zusatzwellen-Getriebegehäuselager einbauen (siehe Seite 14-177).