## Öffner #### Auswechseln des Tankdeckel-Öffnerseilzugs | 20-12 |

LHD

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein (siehe Seite 23-24), und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. Siehe das Werkstatthandbuch zu '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD.

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Karosserie und umliegende Teile nicht zerkratzen.

1. Die folgenden Teile auf der linken Fahrzeugseite ausbauen, siehe dazu das Werkstatthandbuch '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD.

- Vordere Türschwellerverkleidung, rechts (siehe Seite 20-2)
- Hintere Türschwellerverkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-2)
- Kofferraum-Seitenverkleidungsblech (siehe Seite 20-208)

2. Den Teppich und den hinteren Bodenteppich gegebenenfalls zurückschlagen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD (siehe Seite 20-212).
3. Den Tankdeckel-Öffnerseilzug (A) vom Öffner (B) abziehen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD (siehe Schritt 3 auf Seite 20-267).

   Lage der Befestigungselemente

   C : Clip, 1 D : Cushion E : Clip, 1

   Polsterband, 5

4. Den Öffnerseilzug vom Clip (C) abziehen. Das Polsterband (D) abziehen und den Clip (E) mit einem Clipabzieher lösen.
5. Die Tankdeckel-Schloßfalle (F) durch Drehen um 90° von der Karosserie lösen.
6. Den Tankdeckel-Öffnerseilzug aus dem Fahrzeug entfernen. Den Seilzug dabei nicht verbiegen.
7. Der Einbau des Öffnerseilzug erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; außerdem das Polsterband auswechseln und bei Beschädigung den Clip auswechseln.

a a a