## Innenverkleidung #### Ausbau/Einbau des Dachhimmels | 20-37 |

ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Den Dachhimmel nicht knicken oder verkratzen. Armaturentafel und sonstige Innenverkleidung nicht beschädigen. Folgende Teile ausbauen: A-Säulenverkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-34) B-Säulenverkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-34) Obere B-Säulenverkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-34) Rückspiegel, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD (siehe Seite 20-36). Leseleuchten/Deckenleuchte, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD (siehe Seite 22-137). Leseleuchten, ohne Schiebedach, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD (siehe Seite 22-138). Deckenleuchte, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD (siehe Seite 22-138). Auf beiden Seiten die Kappen (A) abnehmen, die selbstschneidenden ET-Schrauben herausdrehen, dann die Sonnenblende (B) und den Halter (C) entfernen. Lage der Befestigungselemente : Schraube, 4 |  | Vordere Beifahrerseite: Den Haltegriff absenken, dann die Kappen (A) abnehmen. Die selbstschneidenden ET-Schrauben herausdrehen, dann den Haltegriff (B) abnehmen. Lage der Befestigungselemente : Schraube, 6 Sitzposition hinten links: Die Schraube herausdrehen, dann den Mantelaufhänger (A) ausbauen. Lage der Befestigungselemente : Schraube, 1