## Zündanlage #### Zündkerzen überprüfen | 4-18 |

Elektroden und Keramikisolatoren überprüfen. Mögliche Ursachen für verbrannte oder abgenutzte Elektroden: Frühzündung Lose Zündkerzen Zu hoher Zündkerzenwärmewert Unzureichende Kühlung Mögliche Ursachen für verschmutzte Zündkerzen: Spätzündung Öl im Verbrennungsraum Falscher Elektrodenabstand Zu geringer Zündkerzenwärmewert Häufiger Motorbetrieb im Leerlauf/bei niedrigen Drehzahlen Verstopfter Luftfilter Abgenutzte Zündspulen Elektrodenabstand bei Iridiumzündkerzen (A) nicht einstellen; bei falschem Abstand die Zündkerze auswechseln. Elektrodenabstand: Sollwert (Neu): 1,0 - 1,1 mm Verschleißgrenze: 1,3 mm |  | Zündkerze nach dem vorgeschriebenen Intervall oder bei abgerundeter Mittelelektrode (A) auswechseln. Nur unten aufgeführte Zündkerzen verwenden. Zündkerzen: IFR7G-11K (NGK) SK22PR-M11 (DENSO) Geringe Menge Anti-Haft-Paste auf die Kerzengewinde auftragen und die Zündkerzen von Hand in den Zylinderkopf einschrauben. Dann mit 18 Nm festziehen. a a a