## Kühlsystem #### Kühlerdeckeltest | 10-5 | ## Kühlertest

Den Kühlerdeckel (A) abschrauben, die Dichtung mit Kühlmittel anfeuchten und dann auf das Druckprüfgerät (B) (im Handel erhältlich) aufsetzen. Zum Aufsetzen des Kühlerdeckels einen kleinen Adapter H-901122-09 (C) verwenden. Mit einem Druck von 93 - 123 kPa (0,95 - 1,25 kg/cm2) beaufschlagen. Auf Druckabfall prüfen. Wenn der Druck abfällt, den Deckel auswechseln. |  | Warten, bis der Motor abgekühlt ist, dann den Kühlerdeckel vorsichtig abschrauben und den Kühler bis zur Oberkante des Einfüllstutzens mit Kühlmittel füllen. Das Druckprüfgerät (A) (im Handel erhältlich) am Kühler anbringen. Zum Anbringen des Druckprüfgeräts einen kleinen Adapter H-901122-09 (B) verwenden. Mit einem Druck von 93 - 123 kPa (0,95 - 1,25 kg/cm2) beaufschlagen. Auf Auslaufen von Kühlmittel und Druckabfall prüfen. Das Prüfgerät abnehmen und den Kühlerdeckel wieder aufschrauben. Auf Motoröl im Kühlmittel und/oder Kühlmittel im Motoröl prüfen.