## Motorhaube #### Einstellung (Fortsetzung) | 20-246 | Auswechseln der Motorhaubendichtung

1. Sicherstellen, daß die Motorhaube korrekt öffnet und fest schließt. Lack auf die Scharnierbefestigungsschrauben und um die Scharniere herum auftragen. Motorhaubenschloßfalle und Motorhaubenscharnier wie dargestellt schmieren. |  | Mit einem Clipabzieher, die Clips abnehmen, dann die Motorhaubendichtung (A) abnehmen. Dabei die Motorhaube nicht zerkratzen.
   Lage der Befestigungen
   Clip, 20 oder 12
Europa-Modell: Außer Europa-Modell: Der Einbau der Dichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.