## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-8 |

Den Stecker der primären beheizten Lambdasonde (primäre HO2S) (A) abziehen (Motor D14Z5, D15Y2, D15Y4, D16W7, D16W8, D17A2, D17Z3). Den Stecker der sekundären beheizten Lambdasonde (sekundäre HO2S) (B) abziehen (Motor D14Z5, D15Y4, D16W7, D17A2). Auspuffrohr A abnehmen (C) (Motor D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y4, D16V2, D16W7, D16W8, D17A2, D17A5, D17Z3). Die Baugruppe Auspuffrohr/Schalldämpfer ausbauen (Motor D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2). |  | Die Schaltzugabdeckungen (A) abnehmen und den Schaltsteuerzug (B) (A/T) entfernen. Die Kugelgelenke des unteren Querlenkers und die Stabilisatorgelenke abtrennen (siehe Seite 18-18). Die Antriebswellen ausbauen (siehe Seite 16-3). Alle präzisionsgefertigten Oberflächen mit sauberem Motoröl bestreichen. Plastiktüten über die Antriebswellenenden stülpen.