## Cruise Control #### Auswechseln des Stellantriebs/Gaszugs | 4-48 |

Die Kontermutter (A) lösen, dann den Stellantrieb-Gaszug (B) vom Drosselklappengestänge abziehen. Den 4P-Stecker (A) vom Stellantrieb abziehen. Die zwei Befestigungsschrauben herausdrehen und die Stellantriebbaugruppe (B) entfernen. |  | Die Stellantrieb-Abdeckung abnehmen. Den Stellantrieb-Gaszug vom Stellantrieb abziehen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; nach Anschließen des Stellantrieb-Gaszugs außerdem das Spiel am Drosselklappengestänge einstellen.