## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-130 |

DTC 15-1: OPDS-Einheit defekt Sicherstellen, daß nichts auf dem Beifahrersitz liegt. Die OPDS-Einheit initialisieren (siehe Seite 23-38). Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Den DTC lesen. Wird DTC 15-1 angezeigt? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Mit Schritt 6 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 9 fortfahren. Den Stecker O1i (A) von der OPDS-Einheit (B) abziehen. Die Zündung einschalten (II). |  | Auf Spannung zwischen Klemme Nr. 4 des Steckers O1i und Karosseriemasse prüfen. Batteriespannung muß anliegen. STECKER O1i Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Mit Schritt 16 fortfahren. NEIN - Offener Stromkreis im Bodenkabelbaum oder im Kabelbaum der OPDS-Einheit; den defekten Kabelbaum auswechseln. Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln. Die Zündung (II) 30 Sekunden lang einschalten, dann die Zündung ausschalten. Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). NEIN - Mit Schritt 12 fortfahren. Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln.