## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-262 |

Kraftfluß (Fortsetzung)

Position (Rückwärtsbereich)

- Vorwärtskupplung: ausgerückt
- Rückwärtsbremse: eingerückt
- Anlaufkupplung: eingerückt
- Hydraulikdruck wird auf die Rückwärtsbremse und die Ablaufkupplung übertragen, und der Planetenträger blockiert mit der Rückwärtsbremse.
- Das Sonnenrad treibt die Drehung der Planetenräder an, und die Planetenräder treiben das Hohlrad in der der Drehrichtung des Sonnenrads entgegengesetzten Richtung an.
- Das Hohlrad treibt die Antriebsscheibenwelle über die Vorwärtskupplungstrommel an, und die Antriebsriemenscheibenwelle treibt die mit ihr über Stahlriemen verbundene Abtriebsriemenscheibenwelle an.
- Die Abtriebsriemenscheibenwelle treibt über die Anlaufkupplung das Sekundärantriebsrad an.
- Kraft wird auf das Sekundärabtriebsrad und das Achsantriebsrad übertragen, wobei letzteres wiederum das Achsabtriebsrad antreibt.

| SCHWUNGSCHEIBE ANTRIEBSRIEMENSCHEIBENWELLE STAHLRIEMEN ANTRIEBSRIEMENSCHEIBE VORWÄRTSKUPPLUNG RÜCKWÄRTSBREMSE PLANETENTRÄGER PLANETENRAD EINGANGSWELLE SONNENRAD HOHLRAD ABTRIEBSRIEMENSCHEIBENWELLE ABTRIEBSRIEMENSCHEIBE SEKUNDÄRANTRIEBSRAD SEKUNDÄRABTRIEBSRAD ACHSABTRIEBSRAD ACHSANTRIEBSRAD ANLAUFKUPPLUNG