## Motor #### Motor einbauen (Forts.) | 5-16 |

Kupplungsnehmerzylinder (A) einbauen und Schraube (B) der Kupplungsleitungs-Halterung einschrauben. Die Batteriekabel (A) am Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum anbauen, dann die Kabelbaumklemme anbringen. Das Massekabel (C) anschließen. |  | Ansaugluftführung einbauen. Luftfiltergehäuse (A) einbauen und den Stecker (B) des IAT-Sensors anschließen. Entlüftungsschlauch (C) anbauen. a a a