## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-6 |

Ersetzen des ECMs/PCMs Das ECM/PCM aus dem Fahrzeug ausbauen. Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM/PCM in das Fahrzeug einbauen. Den Wegfahrsperrencode mit Hilfe des ECM/PCM-Auswechselverfahrens am Honda-PGM-Tester überschreiben. Damit kann der Motor gestartet werden. Nach dem Ende der Testphase das ursprüngliche ECM/PCM wieder einbauen und den Wegfahrsperrencode mit Hilfe des ECM/PCM-Auswechselverfahrens am PGM-Tester erneut überschreiben. |  |