## Automatikgetriebe #### Überprüfung des Ölstands | 14-121 |

ZUR BEACHTUNG: Es dürfen keine Fremdstoffe in das Getriebe gelangen. Den Motor auf normale Betriebstemperatur warmlaufen lassen (bis der Kühlerlüfter anspringt). Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken und den Motor abstellen. Den Ölmeßstab (gelbe Schlaufe) (A) aus dem Getriebe herausziehen und mit einem sauberen Lappen abwischen. Den Ölmeßstab wieder in das Getriebe einschieben. Den Ölmeßstab herausziehen und den Ölstand überprüfen. Der Ölstand muß zwischen oberer Markierung (B) und unterer Markierung (C) liegen. |  | Wenn der Ölstand unterhalb der unteren Markierung liegt, das vorgeschriebene Öl durch die Öffnung für den Ölmeßstab bis zur oberen Markierung nachfüllen. Stets Original-Honda-Automatikgetriebeöl (ATF) ATF-Z1 verwenden. Durch die Verwendung eines anderen Öls kann die Schaltpräzision beeinträchtigt werden. Den Ölmeßstab wieder in der gezeigten Richtung in das Getriebe einschieben. Vorne