## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-48 |

Servolenkflüssigkeit auf die Oberfläche der Ritzelwelle (A) auftragen. Die Muffe (B) auf die Ritzelwelle aufschieben und dabei den Sicherungsstift (C) an der Innenseite der Muffe mit der Aussparung (D) an der Welle zur Deckung bringen. Dann den neuen Sicherungsring (E) sicher in die Nut der Ritzelwelle einsetzen. Beim Einsetzen der Muffe den Ventildichtring nicht beschädigen. Servolenkflüssigkeit auf die Dichtringlippe der neuen Ventilöldichtung (A) auftragen, dann die Dichtung mit einer Hydraulikpresse und Spezialwerkzeugen in das Ventilgehäuse (B) einsetzen. Die Dichtung so einsetzen, daß ihre genutete Seit (C) zum Werkzeug weist. Die Buchse (D) mit einer Hydraulikpresse und einem Spezialwerkzeug in das Ventilgehäuse pressen. |  | Die Ritzelwelle mit Vinylband (A) umwickeln, dann das Vinylband mit Servolenkflüssigkeit bestreichen. Die Ritzelwelle in das Ventilgehäuse (B) einsetzen. Die Ventildichtringe (C) dabei nicht beschädigen. Das Vinylband von der Ritzelwelle entfernen und die Ritzelwelle von möglichen Kleberesten befreien. Ritzelwelle/Muffe mit einer Hydraulikpresse in das Ventilgehäuse einsetzen. Prüfen, ob sich die Ritzelwelle/Muffe nach dem Einsetzen einwandfrei von Hand drehen läßt.