## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-68 |

Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 2-5 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Kurzschluß zur Masse im Beifahrer-Airbag-Gasgenerator; den Beifahrer-Airbag auswechseln (siehe Seite 23-167). Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker D1o (A) vom Stecker D1i (B) abziehen. Stecker TL1o und TR1o (A) von den Steckern TL1i und TR1i (B) abziehen. |  | Den Stecker U1o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) vom Stecker P1i abziehen. Den Widerstand zwischen der Klemme Nr. 5 des Steckers U1o und Karosseriemasse und zwischen der Klemme Nr. 14 des Stecker U1o und Karosseriemasse prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U1o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln (siehe Seite 23-176). NEIN - Kurzschluß zur Masse im Armaturentafelkabelbaum B; den Armaturentafelkabelbaum B auswechseln.