## Hinterradaufhängung #### Auswechseln des Nabenlagers - Scheibenbremse (Fortsetzung) | 18-27 |

Typder Scheibenbremse: Die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Radkappe abnehmen und die Radmuttern und das Hinterrad entfernen. Die Nabenabdeckung (A) entfernen, die Sicherung (B) anheben und die Achsmutter (C) entfernen. |  | Den Feststellbremshebel lösen. Die Befestigungsschraube des Bremsschlauchs (A) herausdrehen. Die Befestigungsschrauben der Bremssattelhalterung (B) lösen und den Bremssattel zu einer Seite hängenlassen. Um ein Beschädigen des Bremssattels oder des Bremsschlauchs zu vermeiden, den Bremssattel mit einem kurzen Stück Draht am Unterboden aufhängen. Die Halteschrauben der Bremsscheibe (A) herausdrehen. 8 x 1,25 mm-Schrauben (B) in die Scheibe (C) eindrehen und diese so von der Nabe wegdrücken. Jede Schraube jeweils um 2 Umdrehungen drehen, damit die Scheibe nicht übermäßig verkantet. Die Bremsscheibe abnehmen.