## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-102 |

Den DTC lesen. Wird DTC 11-3 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Fahrer-Seitenairbag-Gasgenerator; den Fahrer-Seitenairbag auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker SRi (A) vom Beifahrer-Seitenairbag (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) vom Stecker SLi abziehen. Den Stecker U2o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. |  | Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 6 und Nr. 17 des Steckers U2o prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln.