## EPS-Komponenten #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 17-91 |

DTC 66, 68: Interner Schaltkreis des EPS-Steuergeräts Den Fehlercode (DTC) löschen. Den Motor anlassen. Das Lenkrad mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehen und mindestens 10 Sekunden lang warten. Leuchtet die EPS-Anzeige auf? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. Den Motor abstellen und den DTC überprüfen. Wird DTC 66 bzw. 68 angezeigt? JA - Auf lockere Stecker des EPS-Steuergeräts prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges EPS-Steuergerät einbauen und erneut prüfen. NEIN - Die entsprechende Fehlersuche für den angezeigten Code durchführen. |  | DTC 67: Drehmomentsensor-I/F-Schaltkreis Den Fehlercode (DTC) löschen. Den Motor anlassen. Das Lenkrad mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehen und mindestens 10 Sekunden lang warten. Leuchtet die EPS-Anzeige auf? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. Den Motor abstellen und den DTC überprüfen. Wird DTC 67 angezeigt? JA - Auf lockere Stecker des EPS-Steuergeräts prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges EPS-Steuergerät einbauen und erneut prüfen. NEIN - Die entsprechende Fehlersuche für den angezeigten Code durchführen.