## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Entlüftung der Bremsanlage (Fortsetzung) | 19-8 |

Ein Stück durchsichtigen Plastikschlauch über die erste Entlüftungsschraube schieben und das andere Ende in einen Behälter mit sauberer Bremsflüssigkeit hängen. Durch eine zweite Person das Bremspedal mehrmals betätigen lassen, dann gleichmäßig Druck ausüben. Die linke vordere Bremsentlüftungsschraube lösen, um das System zu entlüften. Danach die Entlüftungsschraube fest anziehen. Diesen Vorgang bei jedem Rad in der nachfolgend gezeigten Reihenfolge wiederholen, bis keine Luftblasen mehr in der Bremsflüssigkeit sind. Den Ausgleichsbehälter des Hauptbremszylinders bis zur (oberen) Markierung MAX auffüllen. |  | Druckentlastung Einen geeigneten elektrischen Druckentlastungsadapter am Hauptbremszylinder anschließen. Das unten beschriebene Entlüftungsverfahren und die Anweisungen des Herstellers zum Druckentlastungsgerät befolgen. Lage der Entlüftungsschrauben VORNE: HINTEN: Trommelbremse Scheibenbremse