## Endabdeckung/Zwischengehäuse #### Auswechseln des Planetenträgerlagers | 14-365 | Zerlegung, Überprüfung und Zusammenbau des Wählschiebergehäuses

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treibdorn, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 42 x 47 mm, 07746-0010300 Das Lager aus dem Planetenträger ausbauen. Das neue Lager mit den Spezialwerkzeugen einsetzen, bis es im Planetenträger aufliegt. |  | Alle Teile sorgfältig mit Lösungsmittel oder Vergaserreiniger reinigen und mit Druckluft trocknen. Alle Kanäle ausblasen. Während des Zusammenbaus alle Teile mit Automatikgetriebeöl bestreichen. SICHERHEITS-STEUERVENTIL SICHERHEITS-STEUERVENTLFEDER VENTILFEDERSITZ WÄHLSCHIEBER WÄHLSCHIEBERGEHÄUSE Auf Verschleiß, Kratzer und Riefen überprüfen.