## Zylinderkopf #### Überprüfung des automatischen Riemenspanners | 6-2 |

Automatischen Riemenspanner ausbauen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 6-26). HINWEIS: Keine Kraft auf die Riemenscheibe des Spanners aufbringen. Automatischen Riemenspanner auf die Oberflächenplatte legen. Die Höhe an Punkten A (A) und B (B) messen. Höhendifferenz zwischen Punkt A und Punkt B berechnen. Liegt die Höhendifferenz außerhalb des zulässigen Bereichs, den automatischen Riemenspanner auswechseln. Höhendifferenz: Sollwert: 0.75 mm Federtülle(A) überprüfen. Beschädigte oder verschlissene Tülle auswechseln. |  |

a a a