## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-128 |

Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 9 und Nr. 16 des Steckers U2o prüfen. Er muß 0 -1,0 Ohm betragen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Seitenaufprallsensor auf der Beifahrerseite oder SRS-Einheit defekt; den Seitenaufprallsensor auf der Beifahrerseite auswechseln. Wenn die Störung dann noch vorhanden ist, die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Offener Stromkreis im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln. |  | DTC 14-4: Stromversorgung zum Aufprallsensor auf der Beifahrerseite defekt (bei Modell ohne OPDS-Einheit) Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Die Stecker SLi und SPi abziehen.