## A/T Verriegelungssystem #### Auswechseln des Wählhebelsperrmagneten (Fortsetzung) | 14-93 |

Die Wählhebelbaugruppe ausbauen (siehe Seite 14-79). Den Stecker des Wählhebelsperrmagneten (2P) ausbauen, dann den Stecker abziehen (siehe Seite 14-82). Das Kabel vom Schalter D3 vom Haken entfernen. Das Kabel ist um den Wählhebelsperrmagneten geführt. Die Verriegelungslasche (A) nach oben ziehen, dann den Wählhebelsperrmagneten (B) ausbauen. Den Stößel (C) des Wählhebelsperrmagneten einbauen und die Stößelfeder (D) in dem neuen Wählhebelsperrmagneten einsetzen. Silikonfett in den Schlitz am Stößel des Wählhebelsperrmagneten auftragen und auf die Spitze des Wählhebelsperren-/Sicherheitssperranschlags auftragen. Den Wählhebelsperrmagneten einbauen, indem das Verbindungsstück des Magneten mit der Spitze (E) des Wählhebelsperrenanschlags zur Deckung gebracht wird. Den Stecker des Wählhebelsperrmagneten (2P) anschließen und ihn am Wählhebelhalterungssockel einbauen. Das Kabel des Schalters D3 einhaken. Die Wählhebelbaugruppe einbauen (siehe Seite 14-80). |  |

a a a