## Vorwärtskupplung #### Zusammenbau der Kupplung (Fortsetzung) | 14-372 |

Den Sicherungsring (A) mit einem Schraubendreher (B) einsetzen. Sicherstellen, daß das Stoßspiel des Sicherungsrings (A) min. 7,9 mm beträgt. |  | Das Spiel zwischen Kupplungsendlamelle (A) und oberer Scheibe (B) mit einer Meßuhr (C) messen. Die Meßuhr bei abgesenkter Kupplungsendlamelle nullen und dann die Lamelle bis zum Sicherungsring (D) anheben. Der Betrag, um den sich die Kupplungsendlamelle bewegt, entspricht dem Spiel zwischen Kupplungsendlamelle und oberer Scheibe. ZUR BEACHTUNG: Die Messung an mindestens drei Stellen durchführen und den Mittelwert als tatsächliches Spiel verwenden. Spiel Kupplungsendlamelle – Obere Scheibe: Verschleißgrenze: 0,6 – 0,8 mm