## Stoßfänger #### Aus-/Einbau des Frontstoßfängers | 20-243 |

ZUR BEACHTUNG:

- Zum Aus- und Einbau des Frontstoßfängers ist eine zweite Person hilfreich.
- Frontstoßfänger und Karosserie nicht verkratzen.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.

Den Frontstoßfänger wie gezeigt abnehmen.

Der Einbau des Stoßfängers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Sicherstellen, daß der Frontstoßfänger auf beiden Seiten in die Haken der seitlichen Distanzstücke und in die oberen Träger einhakt.
- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.

  Lage der Befestigungen
  A : Schraube, 2 | B : Schraube, 2 | C : Schraube, 4 | D : Clip, 7 oder 9 | E : Clip, 2
  | ABDECKUNG STOSSFÄNGER HAKEN (Sechs Stellen) HAKEN HAKEN SEITLICHES ABSTANDSSTÜCK OBERER TRÄGER VORDERER INNENKOTFLÜGEL FRONTSTOSSFÄNGER Ohne Frontspoiler FRONTSPOILER (bei einigen Modellen) SPOILERPLATTE PLATTE SPOILER STOSSFÄNGER Ohne Frontspoiler OBERE ABDECKUNGEN DES FRONTSPOILERS (bei einigen Modellen)