## Sitze #### Aus-/Einbau des Rücksitzes - Feststehender Sitz | 20-96 |

ZUR BEACHTUNG: Die Karosserie nicht verkratzen und die Sitzbezüge nicht zerreißen.

Den Rücksitz wie dargestellt ausbauen.

Der Einbau des Sitzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Vor dem Anbringen von Rücksitzlehne und Sitzpolster sicherstellen, daß die Rücksitzgurte und der Beckengurt nicht verdreht oder geknickt sind.
- Beim Einbau des Sitzpolsters die Gurtschlösser durch die Schlitze im Sitzpolster stecken.

  Lage der Befestigungen
  A : Schraube, 1 | B : Schraube, 2 oder 3
  | Nur mit Armstütze HAKEN RÜCKENLEHNE HAKEN HÜLSE HAKEN CLIP SITZPOLSTER RÜCKSITZGURTSCHLOSS MITTLERER SITZGURT CLIP HAKEN RÜCKSITZGURTSCHLOSS SCHLOSS DES MITTLEREN GURTS SCHLITZE