## Öffnungs-Reparaturschema ####  | 4-12 |

Einheit: mm

Tür- und Windschutzscheiben-Öffnungen:

| A Unterer Armaturentafel-Führungsstift an der Windschutzscheibe B, C Kerbe im Windschutzscheibenöffnungsfalz (2 Stellen) D, E, F, G, H, I, J, K, Kerbe im Türöffnungsfalz (16 Stellen)

Heckscheiben- und Kofferraumdeckel-Öffnungen:

| L, M Kerbe im Heckscheibenöffnungsfalz (3 Stellen) N Konvexe Raupe in der Kofferraumrinne O Falzende des Außenblechs (2 Stellen) P Wasserablaufbohrung im Kofferraumdichtungsfalz