## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-142 |

Die Zündung einschalten (II). Auf Spannung zwischen Klemme Nr. 4 des Steckers C3 und Karosseriemasse prüfen. Batteriespannung muß anliegen. STECKER C3 Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Schlechter Kontakt an den Steckern C3 und C4 oder offener Stromkreis im Bodenkabelbaum oder im Kabelbaum der OPDS-Einheit. Den Anschluß zwischen den Steckern C3 und C4 überprüfen; wenn der Anschluß in Ordnung ist, den defekten Kabelbaum auswechseln. NEIN - Schlechter Kontakt am Stecker C1 oder offener Stromkreis im Armaturentafelkabelbaum A. Den Stecker C1 überprüfen; wenn der Anschluß in Ordnung ist, den Armaturentafelkabelbaum A auswechseln. |  | Die Zündung ausschalten. Den Stecker C2 (A) von der Instrumentenbaugruppe abziehen. Die Zündung einschalten (II). Auf Spannung zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers C2 und Karosseriemasse prüfen. Batteriespannung muß anliegen. STECKER C2 Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Anzeigeleuchten-Schaltkreis für den Seiten-Airbag defekt; die Instrumentenbaugruppe auswechseln. NEIN - Offener Stromkreis im Armaturentafelkabelbaum A; den Armaturentafelkabelbaum A auswechseln.