## Klimaanlage #### Systembeschreibung | 21-70 |

Die Klimaanlage führt Wärme aus dem Fahrzeuginnenraum ab; dazu wird ein Kältemittel, wie unten gezeigt, im System umgewälzt.

| A/C-DRUCKSCHALTER Wenn sich der Kältemitteldruck unter 196 kPa (2,0 kg/cm2) oder über 3140 kPa (32 kg/cm2) befindet, dann wird durch den A/C- Druckschalter der Kreislauf für den Klimaanlagenschalter geöffnet, und der Schutz der Klimaanlage für den Kompressor wird damit aufgehoben. EXPANSIONSVENTIL (mißt die erforderliche Menge an Kältemittel für den Verdampfer) GEBLÄSELÜFTER VERDAMPFER (Wärmeabsorption) VERDAMPFERTEMPERATUR- SENSOR THERMOSCHALTSCHUTZ (Unterbricht den Kompressorkupplungsschaltkreis, wenn die Kompressortemperatur zu hoch wird) ENTLASTUNGSVENTIL (Entlastet den Druck am Kompressor, wenn er zu hoch wird) KOMPRESSOR (Ansaugung und Verdichtung) HOCHDRUCKDAMPF HOCHDRUCKFLÜSSIGKEIT NIEDERDRUCKFLÜSSIGKEIT NIEDERDRUCKDAMPF KONDENSATOR (Wärmeabstrahlung) FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER MIT TROCKNEREINSATZ (Filtert Fremdkörper aus und entzieht Feuchtigkeit)

Für dieses Fahrzeug wird das Kältemittel HFC-134a (R-134a) verwendet, das keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthält. Die folgenden Wartungshinweise befolgen:

- Kältemittel CFC-12 (R-12) und HFC-134a (R-134a) nicht mischen. Sie sind nicht miteinander verträglich.
- Nur das für den Kompressor R-134a entwickelte und empfohlene Polyalkylenglykol (PAG) Kältemittelöl (SANDEN, SP-10) verwenden. Das Mischen des empfohlenen (PAG-)Kältemittelöls mit einem anderen Kältemittelöl führt zu Störungen im Kompressor.
- Alle Klimaanlagenteile (Kompressor, Ausströmleitung, Saugleitung, Verdampfer, Kondensator, Flüssigkeitsbehälter mit Trockeneinsatz, Expansionsventil, O-Ringe für Verbindungen) müssen für Kältemittel R-134a geeignet sein. Nicht mit R-12-Teilen vertauschen.
- Einen für Kältemittel R-134a entwickelten Halogengas-Dichtheitsprüfer verwenden.
- Einen mit einem Rückschlagventil ausgestatteten Unterdruckpumpenadapter verwenden, um den Rückfluß des Unterdruckpumpenöls zu verhindern.
- Die Verteiler-Druckmessersätze (Druckmesser, Schläuche, Verbindungsstücke) für Kältemittel R-12 und R-134a getrennt aufbewahren. Nicht miteinander vertauschen.