## PGM-FI-System #### ECT-Sensor auswechseln | 11-93 | TDC-Sensor auswechseln

Luftfilter ausbauen (siehe Seite 11-126). Den 2-poligen Stecker des ECT-Sensors abziehen. ECT-Sensor (A) ausbauen. Das Teil in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus und mit einem neuen O-Ring einbauen. |  | Luftfilter ausbauen (siehe Seite 11-126). Den 3-poligen Stecker des TDC-Sensors abziehen. TDC-Sensor (A) ausbauen. Das Teil in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus und mit einem neuen O-Ring einbauen. a a a