## Zylinderkopf #### Einbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-26 |

Den Zahnriemen aufziehen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-22). Das Ventilspiel einstellen (siehe Seite 6-8). Den Ventildeckel montieren, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-55). Den Ansaugkrümmer (A) montieren und die Schrauben/Muttern über Kreuz in zwei oder drei Schritten anziehen, wobei mit den inneren Muttern begonnen wird. Stets eine neue Ansaugkrümmerdichtung (B) verwenden. Die drei Muttern, die zur Befestigung von Ansaugkrümmer und Halterungen dienen, anziehen. |  | Die neue Auspuffkrümmerdichtung (A) und den Auspuffkrümmer (B) montieren. Die neuen Muttern lose aufschrauben, dann die Abdeckung (C) aufsetzen und die neuen Schrauben lose montieren. Die Schrauben/Muttern in zwei oder drei Durchgängen über Kreuz anziehen. Das Auspuffrohr mit einer neuen Dichtung (D) montieren.