## Zylinderkopf #### Ausbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-30 |

Das Massekabel (A), den oberen Kühlerschlauch (B), den unteren Kühlerschlauch (C), den Heizungsschlauch (D) und den Wasser-Bypass-Schlauch (E) abziehen. Die Sicherungsschrauben der Anschlußleitung herausdrehen und die Anschlußleitung vom Kühlwasserkanal trennen. |  | Die Befestigungsschraube (A) der Einstellplatte, die Kontermutter (B) und die Befestigungsschraube (C) herausdrehen. Dann den Servolenk-(P/S-)Pumpenriemen (D) und die Pumpe ohne Abziehen der Servolenkschläuche ausbauen. Den Generator ausbauen (siehe Seite 4-31). Den Klimaanlagen-(A/C-)Schlauchhalter (A) und den Servolenkschlauchhalter (B) ausbauen.