## Kühlsystem #### Kühlerdeckel prüfen | 10-3 | Kühler prüfen

Den Kühlerdeckel (A) abschrauben, die Dichtung mit Kühlmittel anfeuchten und den Deckel dann auf das (handelsübliche) Druckprüfgerät (B) aufsetzen. Dazu einen kleinen Adapter vom Typ H-901122-09 (C) (handelsüblich) verwenden. Mit einem Druck von 93 - 123 kPa beaufschlagen. Auf Druckabfall prüfen. Bei einem Druckabfall den Deckel auswechseln. |  | Warten, bis der Motor abgekühlt ist, dann den Kühlerdeckel vorsichtig abschrauben und den Kühler bis zur Oberkante des Einfüllstutzens mit Kühlmittel füllen. Den (handelsüblichen) Druckprüfer (A) am Kühler anbringen. Dazu einen kleinen Adapter vom Typ H-901122-09 (B) (handelsüblich) verwenden. Mit einem Druck von 93 - 123 kPa beaufschlagen. Auf Kühlmittelundichtigkeit und Druckabfall prüfen. Das Prüfgerät entfernen und den Kühlerdeckel wieder aufschrauben. Auf Motoröl im Kühlmittel und/oder Kühlmittel im Motoröl prüfen. a a a