## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Ausbau des Getriebes | 14-324 |

Das Fahrzeug vorne anheben und sichern. Den Spritzschutz abnehmen. Die Ablaßschraube (A) herausdrehen und das Automatikgetriebeöl (ATF) ablassen. Die Ablaßschraube mit einer neuen Dichtscheibe (B) versehen und wieder einsetzen. Die Motorhaube mit der Gasdruckstütze in der senkrechten Stellung abstützen. |  | Zunächst die negative, dann die positiive Batterieklemme abklemmen. Den Batterieniederhalter entfernen, dann die Batterie und den Batteriehalter herausnehmen. Die Ansaugluftleitung und den Resonator entfernen. Die Kabelbaumklammer vom Batteriesockel entfernen und dann den Batteriesockel herausnehmen. Das Anlasserkabel (A) und die Kabelbaumklammer (B) entfernen. Das Getriebe-Erdungskabel (A) entfernen, den Magnetkabelbaumstecker (8P) (B) sowie den Stecker des CVT-Antriebsriemenscheiben-Drehzahlsenors (C) abziehen und die Kabelbaumklammer (D) von der Getriebeaufhängung (E) abnehmen.