## (Außer europäisches Modell) | 3-8 |

Auflistung nach Wartungspunkten

Dieser Wartungsplan enthält die Mindestanforderungen für die für den einwandfreien Betrieb des Fahrzeugs erforderliche Wartung. Je nach regionalen und klimatischen Gegebenheiten kann eine zusätzliche Wartung notwendig sein. Genauere Angaben dazu bitte dem Garantiehandbuch entnehmen.

Wartung bei angegebener Kilometerzahl oder zu angegebener Zeit (je nachdem, was zuerst eintritt). | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Meilen x 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motoröl wechseln | Normalbedingungen | Alle 10,000 km oder 12 Monate
Harte Bedingungen | Alle 5.000 km oder 6 Monate
Motorölfilter auswechseln | Normalbedingungen | Alle 20,000 km oder 12 Monate
Harte Bedingungen | Alle 10,000 km oder 6 Monate
Luftfilterelement reinigen oder auswechseln | Alle 20,000 km
Ventilspiel überprüfen | Alle 40,000 km
Kraftstoffilter auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zündkerzen auswechseln | Alle 40,000 km
Steuerriemen austauschen und automatischen Riemenspanner, Wasserpumpe überprüfen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Keilriemen kontrollieren und nachstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Leerlaufdrehzahl überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Motorkühlmittel auswechseln | Nach 200,000 km oder 120 Monaten, dann alle 100,000 km oder 60 Monate wechseln.
Getriebeöl auswechseln | Schaltgetriebe | Normalbedingungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Harte Bedingungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Automatikgetriebe | Normalbedingungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Harte Bedingungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CVT | Normalbedingungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Harte Bedingungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Vordere und hintere Bremsen überprüfen | Alle 10,000 km oder 6 Monate
Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 36 Monate
Einstellung der Feststellbremse überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Reifen umsetzen (Reifendruck und -zustand mindestens einmal monatlich prüfen.) | Alle 10,000 km
Eine Sichtprüfung der folgenden Elemente durchführen:
Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten | Alle 10,000 km oder 6 Monate
Aufhängungsbauteile
Antriebswellenmanschetten
Bremsschläuche und -leitungen (einschließlich ABS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alle Flüssigkeitsstände und Zustand von Flüssigkeiten
Auspuffanlage
Kraftstoffleitungen und -anschlüsse

Motoröl und Filter gemäß Wartungsplan für harte Einsatzbedingungen auswechseln, wenn das Fahrzeug unter einer oder mehreren der folgenden Bedingungen betrieben wird:

- Fahrten von weniger als 8 km pro Strecke oder bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von weniger als 16 km pro Strecke
- Fahrten bei extrem warmer Witterung (über 35°C).
- Lange Leerlaufzeiten oder übermäßiges Stop-and-Go-Fahren
- Ziehen eines Anhängers, Fahrten mit Dachgepäckträger oder in bergigem Gelände
- Fahrten auf schlammigen, staubigen oder enteisten Straßen

Schaltgetriebeöl und Automatikgetriebeöl gemäß Wartungsplan für harte Einsatzbedingungen auswechseln, wenn das Fahrzeug bei warmer Witterung über 35°C betrieben wird, bei langen Leerlaufzeiten oder übermäßigem Stop-and-Go-Fahren.

CVT-Getriebeöl gemäß Wartungsplan für harte Einsatzfälle auswechseln, wenn das Fahrzeug bei hohen Geschwindigkeiten bei warmer Witterung über 35°C betrieben wird.

a a a