## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-56 |

Hydraulikfluß (Fortsetzung)

Position

Das PCM schaltet Schaltmagnet A und B aus. Der Leitungsdruck (1) wird durch den Wählschieber geleitet, gelangt aber nicht zu den Kupplungen. Der Leitungsdruck (1) wird auch zum Modulatorventil geleitet und wird dort zum Modulatordruck (6). Der Modulatordruck (6) wird durch Ausschalten der Schaltmagnetventile A und B zu den Schaltventilen geleitet.

Unter dieser Bedingung werden die Kupplungen nicht mit Hydraulikdruck beaufschlagt.

ZUR BEACHTUNG:

- Die Begriffe "Links" oder "Rechts" beziehen sich auf die jeweilige Richtung im Hydraulikkreis.
- Es gibt 4 Hydraulikkreisläufe; Getriebe mit 6 Positionen, Getriebe mit 6 Positionen und mit Zusatzruckdämpfer 3. Gang, Getriebe mit 7 Positionen und Getriebe mit 7 Positionen mit Zusatzruckdämpfer 3. Gang. Die Abbildung zeigt den Kreislauf des Getriebes mit 7 Positionen; beim Kreislauf für das Getriebe mit 6 Positionen entfällt die Haltekupplungsleitung 1. Gang.