## Schaltgetriebe #### Getriebe ausbauen (Fortsetzung) | 13-10 | Getriebe einbauen

Manschette (A), Ausrückgabel (B) und Ausrücklager (C) vom Getriebe (D) abbauen. |  | Überprüfen, dass die beiden Pass-Stifte im Kupplungsgehäuse eingebaut sind. Harnstoff-Schmierfett UM264 (Teile-Nr. 41211 PY5-305) auf Ausrückgabel (A) und Ausrücklager (B) auftragen. Die Ausrückgabel und das Ausrücklager einbauen. Hintere Getriebeaufhängungshalterung (A) und hinteres Getriebelager (B) einbauen. Das Getriebe auf den Getriebeheber setzen und auf Motorhöhe anheben. a a a