## EPS-Komponenten #### Überholen des Lenkgetriebes | 17-99 |

Explosionsansicht

| DREHMOMENTSENSOR MOTORSTECKER MOTOR O-RINGE Auswechseln. AUSGLEICHSRADACH- SENGUMMITÜLLE GETRIEBEGEHÄUSE ANSCHLAGRING Auswechseln. SICHERUNGSSCHRAUBE 162 Nm (16,5 kg-m) Auswechseln. GLEITFÜHRUNG ZAHNSTANGENGEHÄUSE MANSCHETTENBAND Auswechseln. SPURSTANGENKOPF SPURSTANGE 54 Nm (5,5 kg-m) SICHERUNGSSCHEIBE Auswechseln. HALTER O-RINGE Auswechseln. SPERRPLATTE Auswechseln. MANSCHETTE MANSCHETTENBAND Auswechseln. KONTERMUTTER ZAHNSTANGENFÜHRUNGS- SCHRAUBE FEDER TELLERSCHEIBE ZAHNSTANGENFÜHRUNG