## Innenverkleidung #### Teppiche austauschen (Fortsetzung) | 20-36 |

Clip (A) entfernen und Befestigungen (B) lösen. Teppich unter beiden hinteren Seitenverkleidungen (D) herausziehen, dann den Teppich (C) aus dem Wageninneren nehmen. Dargestellt ist die Linkslenker-Version. Die Rechtslenker-Version ist symmetrisch dazu. Lage der Befestigungen A : Clip, 1 |  | Teppich in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten: Darauf achten, dass der Teppich nicht beschädigt, verknittert oder verdreht wird. Auf korrekte Verlegung des Sitzkabelbaums achten. Teppich korrekt unter den hinteren Seitenverkleidungen einschieben. Beschädigten Clip ersetzen. Durchtrennte Bereiche unter der Heizung und im Bereich des Feststellbremshebels mit Drahtbinder wieder befestigen. Beim Einbau eines neuen Teppichs diesen (A) unter den Heizungsbereichen (B) und im Bereich des Feststellbremshebels(C) durchtrennen. Nach Einbau des neuen Teppichs den Teppich der Fahrer- und der Beifahrerseite durch den Raum zwischen Heizung und Karosserie schieben und den durchtrennten Bereich (C) um den Feststellbremshebel mit Drahtbindern befestigen. a a a