## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-40 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Zylinderenddichtungsabzieher-Aufsatz, 07NAD-SR30200 Treiber, 27 mm, 07ZAF-S5A0100 Ventilaufziehwerkzeug für Ventildichtungsring, 07NAG-SR30900 Muffendichtungsringführung, 07YAG-S2X0100 Muffendichtungsring-Aufweitwerkzeug, 07ZAG-SA50100 Aufsatz, 32 x 35 mm, 07746-0010100 Treiber, 07749-0010000 Kolbendichtringführung, 07GAG-SD40100 Kolbendichtring-Aufweitwerkzeug, 07GAG-SD40200 Zange, Oetiker 1098 o. ä., handelsüblich. Führungshülse, 07GAF-PH70100 Kontermutternschlüssel, 07ZAA-S5A0100 Treibergriff, 07NAD-SR30101 Dichtungsschieber, 07974-6890801 Ventildichtringführung, 07ZAG-S5A0200 ZUR BEACHTUNG: Siehe auch die Explosionsansicht für diesen Schritt. Ausbau Das Lenkgetriebe ausbauen (siehe Seite 17-35). Zerlegung Die Sicherungsscheibe gerade biegen (A). |  | Die Halterung (A) mit einem Schraubenschlüssel halten und beide Zahnstangenenden (B) mit einem anderen Schraubenschlüssel lösen. Die Sicherungsscheiben entfernen. Die Zylinderleitungen (A) vom Getriebe abziehen. Die Flüssigkeit aus den Zylinderanschlüssen ablassen, indem die Lenkradzahnstange langsam vor- und zurückgeschoben wird.